**Utherm Wall L**

Revêtu d'un parement multicouche étanche 150g/m², c’est un produit idéal pour l’isolation par l'intérieur des murs (contre-cloison sur ossature métallique)

**Utherm Floor K**

La plaque isolante Utherm Floor K est utilisée en neuf et en rénovation pour l'isolation des sols et des planchers. Elle est préconisée sous dalle béton, sous chape flottante, pour la réalisation de planchers chauffants et rafraîchissants.